**正压呼吸器配置要求**

S头罩、送风电机、呼吸管、颗粒物滤盒、易清洁腰带、充电器、电池，并配备清洁套装。

正压呼吸器特点：空气密度补偿

海拔范围在-100到5000米，自动调整保持风量

温度范围在-10到54℃；14-129℉，自动调整保持风量

风量指示计用于确认风量大小

可过滤颗粒物和有机气体或蒸汽

易清洁腰带光滑的表面可以侵入水中

充电时间：标准型电池3.5h

颗粒物滤棉：是

气体/蒸汽滤盒：是

运行时间：最大7-19小时

风量：185to225升每分钟（3档风速）6.5to 8CFM

清洁：冲洗或浸泡

尺寸/重量：918克-仅电机

报警：震动，声音，光线